无线开关功能介绍

1. 每个接收器可模拟4个键盘按键或鼠标按键。
2. 可以设置按键为单次触发或按住不放连续输出（升级版有此功能）。
3. 在没有绑定的情况下，无线接收器可以接收到通讯范围内所有无线按键传来的按键信号。
4. 也可以通过绑定无线按键，将一个接收器和最多4个无线按键绑定在一起。
5. 经过绑定的接收器，只能收到绑定过的最多4个无线按键的信号，不对未经绑定的无线按键做出响应。
6. 每个接收器最多绑定4个无线按键，当绑定第5个时，之前第一个绑定的无线按键将被挤出，不再绑定。
7. 可以通过软件解除所有绑定，这样接收器又可以接收到所有无线按键的信号。
8. 电池用完后，可以拆开开关，更换同型号的电池，继续使用

其它问题，联系客服。

具体使用方面，请查阅操作说明。

更新于2020-8-8